**附件一：招标物资清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 备注 | 是否熏蒸 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 出口电极包装箱 | 250X2200 7支 | 端板:免熏蒸复合板（22mm） 底托:硬杂木 | 是 | 套 |  |
| 2 | 300X2200 3支 | 是 | 套 |  |
| 3 | 350X2200 3支 | 是 | 套 |  |
| 4 | 350X2500 3支 | 是 | 套 |  |
| 5 | 400X2200 3支 | 是 | 套 |  |
| 6 | 400X2200 2支 | 是 | 套 |  |
| 7 | 400X2500 3支 | 是 | 套 |  |
| 8 | 400X2500 2支 | 是 | 套 |  |
| 9 | 450X2200 2支 | 是 | 套 |  |
| 10 | 450X2500 2支 | 是 | 套 |  |
| 11 | 450X2800 2支 | 是 | 套 |  |
| 12 | 500X2200 2支 | 是 | 套 |  |
| 13 | 500X2500 2支 | 是 | 套 |  |
| 14 | 300X2200 3支 | 端板:免熏蒸复合板(25mm) 底托:硬杂木，端板加厚，底托加宽加厚 | 是 | 套 |  |
| 15 | 350X2200 3支 | 是 | 套 |  |
| 16 | 350X2500 3支 | 是 | 套 |  |
| 17 | 400X2200 3支 | 是 | 套 |  |
| 18 | 400X2200 2支 | 是 | 套 |  |
| 19 | 400X2500 3支 | 是 | 套 |  |
| 20 | 400X2500 2支 | 是 | 套 |  |
| 21 | 450X2200 2支 | 是 | 套 |  |
| 22 | 450X2500 2支 | 是 | 套 |  |
| 23 | 450X2800 2支 | 是 | 套 |  |
| 24 | 500X2200 2支 | 是 | 套 |  |
| 25 | 500X2500 2支 | 是 | 套 |  |
| 26 | 出口电极包装箱 | 300X2200 3支 | 端板:实木（20mm) 底托:硬杂木 | 否 | 套 |  |
| 27 | 350X2200 3支 | 否 | 套 |  |
| 28 | 350X2500 3支 | 否 | 套 |  |
| 29 | 400X2200 3支 | 否 | 套 |  |
| 30 | 400X2200 2支 | 否 | 套 |  |
| 31 | 400X2500 3支 | 否 | 套 |  |
| 32 | 400X2500 2支 | 否 | 套 |  |
| 33 | 450X2200 2支 | 否 | 套 |  |
| 34 | 450X2500 2支 | 否 | 套 |  |
| 35 | 450X2800 2支 | 否 | 套 |  |
| 36 | 500X2200 2支 | 否 | 套 |  |
| 37 | 500X2500 2支 | 否 | 套 |  |
| 38 | 国内电极包装箱 | 250X2200 7支 | 端板:复合板(9mm)底托:软杂木 | 否 | 套 |  |
| 39 | 300X2200 3支 | 否 | 套 |  |
| 40 | 350X2200 3支 | 否 | 套 |  |
| 41 | 350X2500 3支 | 否 | 套 |  |
| 42 | 400X2200 3支 | 否 | 套 |  |
| 43 | 400X2200 2支 | 否 | 套 |  |
| 44 | 400X2500 3支 | 否 | 套 |  |
| 45 | 400X2500 2支 | 否 | 套 |  |
| 46 | 450X2200 2支 | 端板:复合板(12mm) 底托:硬杂木 | 否 | 套 |  |
| 47 | 450X2200 3支 | 否 | 套 |  |
| 48 | 450X2500 2支 | 否 | 套 |  |
| 49 | 450X2800 2支 | 否 | 套 |  |
| 50 | 500X2200 2支 | 否 | 套 |  |
| 51 | 500X2500 2支 | 否 | 套 |  |
| 52 | 出口接头箱 | ≤800X800X500 |  | 是 | 个 |  |
| 53 | ＞800X800X500 |  | 是 | 平 |  |
| 54 | 国内接头箱 | 400 | 3扣 内径尺寸 1060X760X700 24个接头 | 否 | 平 |  |
| 55 | 450 | 3扣 内径尺寸 1200X840X760 24个接头 | 否 | 平 |  |
| 56 | 木条 | 2.2米 |  | 否 | 根 |  |
| 57 | 2.5米 |  | 否 | 根 |  |
| 58 | 2.8米 |  | 否 | 根 |  |
| 59 | 三角木 | 300X80 |  | 否 | 根 |  |